Тест по ТО ВО

1. Какая автоматика резервирует отказы выключателей в электроустановках 110 кВ и выше?
2. АПВ
3. АВР
4. АРВ
5. УРОВ
6. Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии?
7. Не более 5 лет
8. Не более 12 месяцев
9. Не более 2 лет
10. Не более 3 лет
11. На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие приборы для определения мест повреждений?
12. На ВЛ 220 кВ и выше
13. На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км
14. На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км
15. На ВЛ 110 кВ и выше
16. Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ?
17. Значения номинального напряжения, максимального тока КЗ, уставки расцепителя
18. Значения номинального тока и напряжения аппарата
19. Значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки
20. Значения номинального напряжения и максимального пускового тока
21. Каков уровень частоты, снижение ниже которого должно быть полностью исключено автоматическим ограничением снижения частоты?
22. 46 Гц
23. 45 Гц
24. 45 Гц в течение 30 сек
25. 47 Гц